




ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 3864-1/1 от 29.08.2014г., заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и ООО «Сельпроект»;
- с техническим заданием на разработку генерального плана сельского поселения Сибайский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием  топографической основы);

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной «Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Сибайский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития МР Баймакский район:  

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельского поселения;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан;

- Схема территориального планирования муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан выполненная ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», г.Санкт - Петербург, 2006г.; (шифр 3525, договор №3001 от 19.09.2005г.)
- Программа социально-экономического развития сельского поселения Сибайский сельсовет МР  Баймакский район на 2012-2016гг.;

Проект разработан на топографической съемке, выполненной ООО «Спецснабсбыт» в 2014г.

 Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

 -  1 очередь строительства до 2024 года;

 -  расчетный срок до 2034 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Сибайский сельсовет муниципального района

Баймакский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический: 

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости, развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития - модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий. 

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

 I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИБАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
1. ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Территория сельского поселения Сибайский сельсовет расположена в восточной части административного района, к северо – востоку от административного центра муниципального района – г. Баймак. С запада территория ограничена землями сельского поселения Мерясовский сельсовет, с северо - запада  - землями сельского поселения Тубинский сельсовет, с севера – землями сельского поселения Мукасовский сельсовет, с  востока – землями  г.Сибай и Челябинской области, с юго - востока - землями сельского поселения Зилаирский сельсовет, с юга - землями сельского поселения Татлыбаевский сельсовет, с юго - запада территория сельского поселения ограничена землями г.Баймак. 

1.1.Климат

Климат территории, расположенной в горно - лесной зоне отрогов Южного Урала, резко континентальный, с устойчивой холодной суровой зимой, жарким летом и неустойчивым режимом погоды короткой весной и продолжительной осенью. На формирование климата накладывает отпечаток его открытость северным и южным ветрам, закрытость с запада Уральским хребтом от Атлантики, близость засушливых казахстанских степей на юге и расчлененность рельефа. Температурный фон в летний сезон понижен, в долинах в результате стока холодного воздуха имеют место температурные инверсии.  
Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Баймак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98

- 38

обеспеченностью 0,92

- 36

2. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98

- 35

обеспеченностью 0,92

- 33

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С


    - 21

4. Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С
              - 40
5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее холодного месяца, 0С
9,3

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха
наиболее холодного месяца, %
78
7. Средняя месячная относительная влажность воздуха 

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %
75

8. Количество осадков, мм за ноябрь-март
                                     85

9. Повторяемость направления ветра за ноябрь – апрель,  %

С

19

СВ

13

В

5

ЮВ

5

Ю

10

ЮЗ

9

З

14

СЗ

24

10. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам 

за январь, м/с    С

10,6

СВ

8,2

В

7,0

ЮВ

8,3

Ю

7,1

ЮЗ

7,5

З

9,2

СЗ

5,1

11. Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет

113

- в 50 лет

156

Климатические параметры теплого периода

1. Барометрическое давление





959,9

2. Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99

30,1

0,98

27,2

0,96

25,5

0,95

25,0

3. Средняя  температура воздуха наиболее

теплого месяца (июль), 0С

        +18,7

4. Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С

  +39
5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха 
наиболее теплого месяца, 0С  
12,5

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца, %
60
7. Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца
54

8. Количество осадков за апрель-октябрь, мм
                         250

9. Суточный максимум осадков, мм



               54

10. Средняя продолжительность охладительного 

периода, дни

38

11.       Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С

14

СВ

12

В

7

ЮВ

6

Ю

8

ЮЗ

11

З

20

СЗ

22

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

1. Январь




- 14,8



2. Февраль




- 14,2 

3. Март





- 8,1



4. Апрель




+ 3,6

5. Май





+ 12,1



6. Июнь





+ 17,0



7. Июль





+ 18,7



8. Август




+ 16,3




9. Сентябрь




+ 10,3




10. Октябрь




+ 2,2

11. Ноябрь




- 6,5



12. Декабрь




- 11,8

13. Год





+ 2,1



Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север

4,0


Северо-восток

4,9


Восток

3,9


Юго-восток

4,0

Юг

4,3

Юго-запад

5,1


Запад

5,5


Северо-запад

4,8



Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 5975 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 0,7 дня, с температурой менее -20ºС – 14,2 дня;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в открытом поле составляет 143 кг, 1 раз в 50 лет – 237 кг;

- максимальная глубина промерзания почвы 1 раз в 10 лет - 113 см, 1 раз в 50 лет - 156 см;

Опасные погодные явления:
Сильные метели. 

Среднегодовое  число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 30 дней, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Повторяемость сильных метелей в среднем 3 раза в году.

Интенсивные осадки. 

Максимальное число дней с осадками в количестве 50мм и более в течение 12ч и менее, а в горных селеопасных районах – 30мм и более за 12ч и менее – 2 дня.

Туманы.
Среднегодовое число дней с туманом в среднем около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

 Грозы.
Среднее число дней с грозой  - 24.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -330 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней. Температура отопительного периода -6,70 С.
Климатические условия для сельского хозяйства

Климатические условия для сельского хозяйства относительно благоприятны. Территория хорошо обеспечена теплом (128 дней с температурой выше + 100 С), но гидротермический коэффициент (ГТК) для данного района составляет 0,6-0,7 единиц, что характеризует очень засушливую обстановку летом. В сочетании с ветром это приводит к суховейным явлениям, пагубно влияющим на сельскохозяйственные культуры. Район относится к зоне рискованного земледелия.

Климатические условия для рекреации
С точки зрения рекреации территория оценивается как относительно благоприятная. Целесообразно строительство учреждений отдыха круглогодичного действия.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

     Территория относится к району с возможным повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает ветровой и температурный режимы. Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией;
2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен;
3. Высокая температура воздуха и слабый ветер;
4. Туман;
5. Опасное направление южное и скорость ветра 4 - 7 м/сек.

    Повторяемость слабых ветров составляет 29,1 % с максимумом в августе - сентябре. Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3 - 0,6 км и 2-60 С. Максимум наблюдается зимой (0,5 -1 км и 5-100 С), минимум - летом.

1.2.Рельеф и ландшафт
Территория МР Баймакский район находится на юго-восточных отрогах Южного Урала на склонах хребта Урал-Тау и в восточной части  Зилаирского плато и характеризуется разнообразием рельефа и ландшафтов. Рельеф представляет собой возвышенное плато с мелкими сопками, покрытыми ковыльно – разнотравной степью на тучных черноземах.

Прослеживаются вертикальная и горизонтальная зональность – от сухой степи до горно-таежных условий. Северо-западную часть района занимает хребет Уралтау с наиболее возвышенным выровненным и достаточно увлажненным рельефом, покрытым лесом из сосны, березы и осины. Более половины лесных массивов произрастают на месте хвойных широколиственных лесов и заменены малоценными мелколиственными породами. Почвы темно-лесные серые и черноземные.

Понижение между хребтами Уралтау и Ирендык имеет мелкосопочный рельеф, покрытый
 ковыльно-разнотравной степью на тучных черноземах и значительно распахано. Хребет Ирендык, пересекающий территорию района в меридиональном направлении, имеет ширину 10-20 км, среднюю высоту 700-800 м на севере и 400-500 – на юге; островные березовые леса, местами с примесью лиственницы; маломощные, грубоскелетные и эродированные почвы с выходом на поверхность плотных коренных пород.

 Восточная узкая полоса территории района представляет собой отрезок Зауральской грядово-мелкосопочной равнины с ковыльно-разнотравной степью на южных черноземах с низкогорными останцевыми возвышенностями и значительным до 60% облесением. Леса березовые, березово-лиственничные и березево-сосновые.

Почвенный покров образует горно-дерново-подзолистые, типичные выщелочные черноземы и темно-серые почвы. Широко распространены степные группировки, луга и болота. Горные почвы составляют 30% территории, пойменные – 5%, остальные равнинные – 65%.

Пахотные сельскохозяйственные угодья расположены преимущественно на месте богато разнотравной степи. В почвенном покрове пахотных угодий преобладают выщелочные черноземы (35%), в южной части – обыкновенные черноземы (35%), южные и солонцеватые черноземы (8%). Почвенный профиль обыкновенных и особенно южных черноземов отличается большей уплотненностью. Это обуславливает их неудовлетворительные водно-физические свойства. Содержание гумуса в обыкновенных черноземах достигает 7-8%, запасы его в почвенном профиле – 400-450 т/га. Около 185 тыс.га занимают каменистые сельхозугодья, 4 тыс.га засоленные и солонцеватые почвы. Часто наблюдается засуха.

 Почвенно-климатические условия зоны способствуют выращиванию высококачественного сорта твердой пшеницы, развитию скотоводства, коневодства и овцеводства.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ
Территория МР Баймакский район относится к южной части складчатого Урала, находится на Тагило – Магнитогорском прогибе и Уралотауском поднятии, происходившим в Мезозойской эре. В пределах  складчатого пояса геологические образования представлены магматическими и осадочными породами, которые при разломе внедрялись по трещинам в горные складки и обогатили территорию различными рудами и минералами. 

Территория района расположена в пределах геологических структур: частично Зилаирского синклинория (отложения рифейского возраста), Уралтауского антиклиноя (интрузии - гипербазиты и отложения рифея) и Магнитогорского мегасинклинория (отложения палеозоя). 

     На территории района известны месторождения медно – колчеданных руд, имеются запасы поделочных камней, залежи строительных камней (известняков, глин, песчаников, песка и др.). 

Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях выполняются в строгом соответствии со СНиП 11-105-97 ч.2, СП 11-105-96, ТСН 302-50-95 п. 3.

При разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требования:

- учитывать и сохранять естественный рельеф местности, принимая меры для минимального нарушения путей естественного стока поверхностных и талых вод;

- отдавать предпочтение протяженным в плане зданиям, конструкции которых обеспечивают большую пространственную жесткость;

- не допускать расположения зданий над карстовыми полостями;

- предусматривать комплекс мероприятий, не допускающих активизации карстово-суффозионных процессов.
Современные геодинамические процессы 
Территория района в настоящее время является сейсмической активной, так как расположена в пределах складчатого пояса и осложнена наличием региональных разломов общеуральского простирания, взбросов, сбросов и субгоризонтальных надвигов. Тектонические подвижки земной коры чаще всего происходят по тектоническим контактам в местах изменения напряженного состояния, что возникает в результате возбужденных землетрясений, вызванных техногенной деятельностью.

 Территория Баймакского района подвержена сейсмической опасности интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64 с повторяемостью в среднем один раз в 5000 лет.

Карст 
На территории района выделяются локальные зоны карбонатного карста. Карстовые воронки имеют развитие по склонам речных долин. В целом, в Зауралье карст развит слабо, так как карстующиеся породы преимущественно перекрыты вышележащими глинистыми отложениями. Для данной местности характерно наличие древних погребенных и глубинных карстовых форм, представленных каррами, воронками, полостями, кавернами, иногда пещерами. 

3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория сельского поселения Сибайский сельсовет характеризуется слабо развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев.  По данным государственного водного реестра России все они относятся к Уральскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Урал, речной подбассейн – нет, водохозяйственный участок Сакмара от истока до впадения р.Большой Ик.

Наиболее крупная река на территории сельского поселения Сибайский сельсовет  - река Худолаз, частично являющаяся границей между землями сельского поселения Сибайский сельсовет и Челябинской области. 
Водный режим характеризуется высоким весенним половодьем, неустойчивой летней меженью, прерываемой редкими дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. В большинстве случаев русло мелких речек и ручьев в летнее время пересыхает. На территории сельского поселения развиты мелкие родники.
Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.
Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных
на территории сельского поселения Сибайский сельсовет
МР Баймакский район:

	№
	Наименование реки
	Куда  впадает 
	Протяженность

реки, км

	1
	р.Худолаз
	р.Урал
	81

	2
	р.Карагайлы
	р.Худолаз
	28

	3
	Р.Камыш - Узяк
	р.Худолаз
	16

	4
	речки и ручьи  до 10 км
	р.Худолаз, р.Карагайлы
	менее 10


Согласно данным   справки по форме  №44, представленной сектором мобподготовки, ГО и ЧС администрации МР Баймакский район,    при развитии весеннего половодья на наихудшему сценарию в зону  подтоплений (затоплений) на территории сельского поселения Сибайский сельсовет МР Баймакский район населенные пункты, расположенные в водоохранной зоне р.Урал, р.Худолаз и р.Карагайлы не попадают.

В связи с этим, согласно ст.67, п.2, 3 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ) строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления, а также использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв запрещается.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

  Территория МР Баймакский район относится к Присакмарскому межгорно-долинному округу выщелоченных и обыкновенных черноземов. Основной фон почвенного покрова составляют черноземы выщелоченные и обыкновенные, в пахотных почвах их свойства сближены. В условиях мелкосопочника распространены черноземы неполноразвитые и примитивные органогенно-щебнистые почвы. В березовых редколесьях почвы серые и темно-серые лесные, в поймах рек аллювиальные дерновые и луговые. На склонах встречаются в основном недоразвитые каменисто-щебеночные почвы, на юге зоны - солонцеватые черноземы, солонцы и солончаки (Богомолов, 1948). Для почв Баймакского района характерна небольшая глубина местных базисов эрозии, которые не превышают 50-60 см. Пахотные почвы (черноземы выщелоченные и обыкновенные) характеризуются близкими к оптимальным агрофизическими и химическими свойствами. Объемная масса пахотного слоя составляет 1, 1-1, 25 г/см, запасы влаги в метровом слое 3500-4500 т/га, содержание гумуса 7-9%, его запасы - 300-500 т/га, реакция среды близка к нейтральной.

Распространены пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Смешанные леса занимают 30% площади района. Растительный и животный мир представлен лесными и степными видами.
Район характеризуется большим разнообразием растительных группировок. Оно обусловлено тем, что зона смешенных лесов переходит в сухие ковыльные степи, во-вторых: именно здесь смешались европейские и азиатские, а также казахстанские виды растений и животных.

Основной древесной породой является береза, часто с большой примесью осины. Луговое разнотравье состоит из ковыля красноватого, ковыля-волосатика, ковыля обыкновенного, типчака, соляриса, ситника, солончаковая астра и другие.  Большую ценность для района представляет лекарственные травы: тысячелистник, девясил британский, чистотел, кровохлебка лекарственная.
В долинах рек и ручьев произрастают мезофитные широколиственные леса, в древесном ярусе которых доминируют ольха серая и черемуха. В поймах рек встречаются заросли ивово-тополевых лесов и кустарников. В травяном ярусе этих сообществ доминируют осоки. 
Луга, используемые для сенокошения и пастьбы, нуждаются в подсеве трав, расчистке от кустарников. Важнейшую роль в поддержании высокого плодородия угодий играет правильный режим использования, так как в результате перевыпаса скота продуктивность пастбищ снижается на 50-60%. Особенно ранимы предгорные пастбища с уклонами 5°, с неустойчивыми грунтами и разреженным травостоем.

Среди фауны немало промысловых животных. Отряд грызунов представляют: белка, заяц-беляк, заяц-русак, суслики, хомяки, водная и амбарная крыса, полевка и др. 

Разнообразие ландшафтов привлекает множество птиц. Наиболее типичными являются птицы из отряда куриных – глухарь, рябчик, тетерев, куропатка. Из утиных – кряква широконоска, серая утка. Гуси и журавли гнездятся в болотах, на зарастающих озерах. Из хищных птиц имеют распространение степной коршун, степной орел, ястреб-тетеревятник и др., а из отряда сов встречается белая сова, филин, сыч. В перелесках обитают соловьи, синицы, дрозды, зяблики, степной конек и др.

В реках и озерах водится различная рыба – плотва, язь, окунь, налим, щука, сом, карась, голавль.

Из класса пресмыкающихся водятся ящерицы (веретеница прыткая, живородящая) и змеи (уж обыкновенный, водяной уж, медянка, степная гадюка, обыкновенная гадюка).

5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

Минерально-сырьевые ресурсы

Территория МР Баймакский район относится к Сибай – Бурибаевскому горнопромышленному району и захватывает:

- Баймак – Бурибайский рудный район (медь, золото, цинке, свинец, никель, кобальт, марганец);

- Сибайский рудный район (марганец, медь, цинк, никель, кобальт, золото);

- Баймакский рудный район (золото).

 Твердые полезные ископаемые представлены здесь минеральным сырьем:

-  федерального значения (медно – колчеданные руды, золотосульфидные руды, золоторассыпные месторождения);

-  республиканского значения (марганцевые руды, пирофиллит, кварц, цеолит, глауконит, декоративно – поделочные камни);

-  местного значения (строительные материалы – глина, песок и т.д.).

 Данные по минерально-сырьевой базе сельского поселения Сибайский сельсовет МР Баймакский район не представлены.  Согласно «Схеме территориального планирования МР Баймакский район», 2006г., имеется одно непотвержденное месторождение полезных ископаемых на территории сельского поселения  - медных руд – между с.Старый Сибай и д.Давлетово; одно месторождение поделочного камня – яшмы уральской на границе природного парка «Ирендык». 
Кроме того, согласно представленным Администрацией сельского поселения данным, на удалении ориентировочно 3,4 км в южном направлении от существующих границ с.Ст.Сибай около поворота автодороги Ст.Сибай –Хасаново имеется карьер по добыче строительного щебня для местных дорожных нужд.

Лечебные грязи

Лечебные  грязи на территории МР Баймакский район имеются вблизи оз.Талкас (санаторий «Талкас»), в 25 км к северу от г.Баймак. Грязевое месторождение оз.Талкас представлено пресноводными бессульфидными  глинистыми сапропелями, балансовые (эксплуатационные) запасы классифицируются по высшей категории А и составляют 2,4 млн.т.   

Лесные ресурсы

Территория района относится к лесостепной части республики. В этой части республики леса имеют не столько сырьевое, но и водоохранное, и защитное значение. Из общего земельного фонда лесной фонд составляет 162,6 тыс.га или 30% от всей территории района. Лесной растительностью покрыто ориентировочно 24 % территории района. 

Структура лесного фонда по породному составу составляет:

- по хвойным породам – ориентировочно 29,2 тыс.га или  32% территории;

- по мягколиственным породам – 99,1 тыс.га или 76 % территории.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сосредоточенные в городах Баймак и Сибай, а также сельскохозяйственные объекты. Постов регулярного наблюдения за состоянием атмосферы на территории МР Баймакский район нет.

 Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района. 

Основным предприятием – загрязнителем является ОАО «Баймакский машиностроительный завод», преобразованный из медеплавильного завода. На экологическом учете находится 4 предприятия, из них загрязнителями воздуха являются Баймакский литейно-механический и асфальто-бетонный заводы.

Определяющим фактором качества воздуха являются поступления в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности предприятий района, агропромышленного комплекса, предприятий добывающей отрасли, транспорта, объем выбросов составил по району 2,1 т/год. Происходит снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предприятий, выбросы автотранспортных средств возрастают - это связано с увеличением автомобильного парка находящиеся в личном пользовании.

Количество автомототранспорта примерно достигло 6 тыс. ед. Валовые выбросы загрязняющих веществ 3,4 тыс.т. из них на долю автотранспорта приходится 75%. Объем выбросов от стационарных источников – 0,4 тыс.т. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносит машиностроительный завод.

Таким образом валовые выбросы на 1 чел. составили 0,198 тыс.т., на 1 га площади – 0,163 тыс.т.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры. 

Состояние водных ресурсов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в последние годы контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам. По бассейну р.Урал наблюдения проводились на реке Сакмара.

Река Сакмара – крупный правобережный приток р.Урал. На качество воды влияют неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса. В отчетном году качество воды ухудшилось за счет возрастания значения УКИЗВ до 3,59, среднего коэффициента комплексности загрязненности до 38% и максимального до 46%. Вода по качеству перешла из разряда «а» («загрязненная») в разряд «б» («очень загрязненная») в пределах 3-го класса.

Повысился средний уровень содержания соединений меди до 5 ПДК, во всех пробах фиксировали превышения до 7 ПДК. Загрязненность воды по нефтепродуктам и азоту аммонийному перешла в устойчивую, увеличились случаи нарушения нормативов с повторяемостью в 71% проб, среднегодовая концентрация возросла до 2 ПДК. Стабилизировался в пределах нормы средний уровень содержания органических веществ (по ХПК), повторяемость случаев превышения до 3 ПДК наблюдали в 71% проб. Средние и максимальные значения соединений железа снизились до 4 и 11 ПДК соответственно, с повторяемостью случаев превышения ПДК в 100% проб и превышения 10 ПДК в 14%. Ниже нормы были хлориды, сульфаты, соединения цинка, азота нитритного и нитратного.

Данные по рыбохозяйственному значению гидрологической сети рек и прудов на территории сельского поселения Сибайский сельсовет Администрацией сельского поселения не представлены.

Существующие прибрежные полосы рек и водохранилищ на территории сельского поселения не  установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Отсутствие механизации для удаления и складирования навоза на частных подворьях, неправильное его хранение, прямой сброс талых и дождевых стоков с территорий промпредприятий и стоянок автотранспорта создают неблагоприятные условия на территории населенного пункта, загрязняют водоемы и грунтовые воды. 
Качество питьевой воды

По обеспеченности водными ресурсами Баймакский район и, в частности, сельское поселение Сибайский сельсовет относятся к недостаточно обеспеченным питьевой водой по подземным источникам водоснабжения сельским территориям.

Централизованное водоснабжение с.Старый Сибай в настоящее время осуществляется подземными водами из 4-х эксплуатационных скважин №12/813к, №659, №3091/643, № б/н,  расположенных по улице Гагарина около ж.д.№27, по ул.Первомайская 1/1 (2 скаважины), по ул.Шаймуратова около д.№45. Глубина скважин 43-50 м. Скважины пробурены в 1953-1986 гг., введены в эксплуатацию в 1953-1986 гг. Производительность скважин – данные не представлены. Общая протяженность сетей водопровода по улицам села – 12 км. Количество водоразборных колонок – 30 ед.

Централизованное водоснабжение в д.Давлетово и д.Калинино сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. 
Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 15-80 м. 
Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы, способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих скважин.

Все существующие водозаборные скважины в частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса, во  II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.

Почвы

Территория сельского поселения Сибайский сельсовет относится к горно-лесной зоне Баймакского района и характеризуется преобладанием в почвенном покрове черноземов выщелоченных и обыкновенных, местами попадаются примитивные органогенно – щебнистые почвы, серые лесные почвы. 

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Сибайский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- загрязнение почв сырой нефтью и нефтепродуктами в зоне нефтедобычи.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова. 
Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Сибайский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой. 

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки. 

На территории сельского поселения Сибайский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Сибайский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям». 

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

Состояние ландшафтов

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций.

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы использования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в зависимости от вида хозяйственной деятельности:

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и пр.);

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками);

- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладбища);

- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эродированные земли,  деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других.

Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пределах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до полного преобразования (необратимо измененные ландшафты). 

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов.

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные модификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышленные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные растительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а также установленных охранных зон, имеющих щадящий режим использования территории. 

По ландшафтно-экологическим условиям территория МР Баймакский район относится к зоне с относительно благоприятными показателями. Значительные площади занимают нарушенные горные склоны, есть участки выбитых пастбищ, наблюдается высокий уровень загрязнения поверхностных вод. Территория района попадает в зону влияния вредных выбросов от промышленных центров – городов Баймак и Сибай. Загрязнение почвенного покрова не выявлено. Уровень рекреационного воздействия на ландшафт в зонах отдыха – умеренный.

Основное воздействие человека на леса выражается вырубкой спелых и перестойных насаждений (главное пользование), рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Озеленение территории

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

 ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ.

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает техногенную нагрузку гораздо выше среднедопустимой, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

                                  2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

                       ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Сибайский сельсовет выделяются водоохранные зоны рек, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).
Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Сибайский сельсовет следующие:

	№
	Наименование реки
	Протяженность

реки, км
	Ширина

водоохранной зоны,

м
	Ширина прибрежной

защитной

полосы, м
	Ширина

береговой

полосы, м

	1
	р.Худолаз
	81
	200
	50
	 20

	2
	р.Карагайлы
	28
	100
	50
	20

	3
	р.Камыш - Узяк
	16
	100
	50
	20

	4
	   речки и ручьи 
	менее 10
	50
	40
	5


Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городских округов и поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ).
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос осуществляется в соответствии с земельным законодательством специальными информационными знаками.
Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

 - распашка земель;

-  размещение отвалов размываемых грунтов;

-  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров. 
Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.
Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций


Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электрических сетей;

-  линий и сооружений связи;

-  систем газоснабжения и газораспределения;     

-  транспортных магистралей;

-  сетей водоснабжения;

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.  

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;
- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.  В границах сельского поселения Сибайский сельсовет проходят магистральные газопроводы высокого давления. 
По территории сельского поселения проходит отвод от магистрального газопровода ДП «Баштрансгаз» РАО «Газпром» «Магнитогорск – Ишимбай» Ø500 мм. Охранная  зона вдоль трассы магистральных (наземных) газопроводов I класса диаметром 300 – 600 мм в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 150  м. 

Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сетей водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Сибайский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

	№

п/п
	Наименование предприятия
	Основной вид деятельности
	Размеры СЗЗ, м

	с.Старый Сибай

	1
	 КФХ «Гайсаров Р.», ул.Муртазина, 38 
	животноводство

	50 м



	2
	  КФХ «Исупов В.», 
	растениеводство
	500 м

	3
	 КФХ «Легоньков П.», 
	нет информации
	нет инф.

	4
	 Котельная школы, центральная котельная 
	
	50 м

	5
	 КФХ «Маликова Л.»
	Животноводство, растениеводство
	100 м

	6
	 КФХ «Петченко»
	рыбоводство
	50 м

	7
	 Водозабор (куст скважин)
	
	200 м

	    8
	 вышка сотовой связи
	в центре села, 2 шт.
	50м

	9
	 Сельские кладбища
	
	50 м

	10
	 Скотомогильник 
	в южном направлении от с.Ст.Сибай
	1000 м

	д.Давлетово

	11
	 Сельское кладбище
	
	50 м

	12
	 Водозабор (куст скважин)
	
	200 м

	д.Калинино

	13
	 Сельское кладбище
	
	50 м

	14
	КФХ «Землянский В.», ул.Караваева, 2/1
	Животноводство, растениеводство
	300 м

	15
	 КФХ «Хаитова З»,


	Животноводство
	50 м



В пределах сельского поселения расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 50-300 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м и скотомогильники с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).        

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий
	Запрещается
	                       Допускается

	- жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей;

- рекреационные зоны и отдельные объекты;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

- предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- спортивные сооружения;

- парки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
	- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

- пожарные депо;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного   питания;

- мотели;

- гаражи;

- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- автозаправочные станции;

- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий;

- местные транзитные коммуникации, ЛЭП,  электроподстанции,  нефтегазопроводы;

- артезианские скважины, для технического водоснабжения,  водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны;

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.


       

3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории МР Баймакский район на сегодняшний день известно о пятистах четырнадцати памятниках истории, архитектуры и археологии. Большая часть памятников археологии относятся к поселенческим памятникам, что указывает на возможность расположения в непосредственной близости ранее неизвестных погребальных памятников (курганов и курганных могильников).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Сибайский сельсовет  находятся памятники археологии.  
Имеющийся перечень объектов культурного наследия на территории МР Баймакский район не является окончательным в связи с постоянной обработкой результатов отчетов, инвентаризации и мониторинга. 
Физико – географическая характеристика зоны проектирования, в том числе и на землях сельского поселения Сибайский сельсовет, свидетельствует о вероятности расположения на указанной территории ранее неизвестных объектов археологического наследия. 
Проектирование и хозяйственное освоение территории возможно при отсутствии на испрашиваемой территории объектов культурного наследия или их полной сохранности при выявлении. 
Инвентаризационные позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие   Республики Башкортостан» следующие:
Памятники истории,  культуры и архитектуры  на территории

сельского поселения Сибайский  сельсовет

	№

п/п
	Наименование

памятника
	Местоположение

памятника
	Источник

информации
	Категория

охраны

	Памятники археологии

	1
	Давлетово-1, одиночный курган
	В 0,3 км З-ее  д. Давлетово, не правом берегу ручья, на ровной площадке у подножия гор
	АКБ-1845

Мажитов-65, Агеев-90; Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г



	2
	Давлетово-2, курганный могильник
	В 2-3 км С-ее д. Давлетово, в равнине между гор, близ урочища Иткул-себык
	АКБ-1846

Коишевский-1945;

Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г.



	3
	Давлетово-3, одиночный курган
	В 0,6 км к ССВ от д. Давлетово, в 0,1 км Ю-ее дороги в д. Туркменево, на вершине отдельно стоящего каменистого холма высотой от подножья около 6 м
	АКБ-1847

Резяпов, 1969,

УАВ –2,  2000;

Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г.



	4
	Давлетово-4, одиночный курган
	В 0,6 км ЮЗ-ее д. Давлетово, на возвышенности, справа от проселочной дороги в с.Старый Сибай, в 5 км З-ее г.Сибая
	АПБ-405 Садыкова-63; Мажитов-65; Агеев-90;

Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г.



	5
	Давлетово-5, курганный могильник
	В 1,2 км на ЗСЗ от д. Давлетово, в долине между гор, в 0,2 км на ЮЗ от карда
	Яминов, 1991;

Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г.



	6
	Давлетово-6, курганный могильник
	В 1,3 км на СЗ от д. Давлетово, на вершине горы (высота 30 м от подошвы), в 0,4 км на СЗ от карда
	Яминов, 1991;

Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г.



	7
	Давлетово-7, одиночный курган
	В 3 км на ЗСЗ от д. Давлетово вверх по долине между гор, на горе высотой 50 м от уровня ручья, справа от него
	Яминов, 1991;

Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г.



	8
	Давлетово-8, одиночный курган
	В 3 км на З от д. Давлетово, вверх по ручью, слева, на горе высотой 50 м от уровня ручья
	Яминов, 1991;

Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г.



	9
	Давлетово-3, одиночный курган
	0,8 км к СВ от д. Давлетово, на вершине отдельно стоящего каменистого холма
	Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г

	10
	Давлетово-4, одиночный курган
	1 км к ЮЗ от д. Давлетово, в 3,6 км к СЗ от г. Сибай
	Юнусова А.Б. Отчет. Том IV. 2003;
	УПВС РБ  № 6-2/  251в  от 12.05.92 г

	Выявленные памятники археологии

	11
	Калинино-2а, курганный могильник

(удов.)
	В 1,4 км к В от деревни, в 0,3 км к Ю от карьера, на высокой террасе левого берега р. Худолаз
	Котов В.Г. Отчет 2005;
	В

	12
	Калинино-3, пещера

(хор.)
	В 1,4 км к В от деревни, в 0,3 км к Ю от карьера, в скальном обнажении на высоте 15 м от уровня р. Худолаз
	Котов В.Г. Отчет 2005;
	В

	13
	Калинино-5 местонахождение

(неудов., распашка)
	На правом берегу р. Худолаз. 0.4 км к ЮВ от кладбища деревни 
	Котов В.Г. Отчет 2005;
	В

	14
	Куртбаскан-1, одиночный курган
	5,5 км к юго-западу от Сибайского карьера, в 3,5 км к югу от д. Старый Сибай
	Ахтарянова Д.И. Отчет 2004
	В

	15
	Куртбаскан-2, одиночный курган
	4,5 км к западу от Сибайского карьера, в 2 км к югу от д. Старый Сибай
	Ахтарянова Д.И. Отчет 2004
	В


Местонахождение памятников археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах МР Баймакский район расположены природный парк «Ирендык» и две особо охраняемые природные территории регионального значения: «Водопад Гадельша (Ибрагимовский)»  – гидрологический памятник природы и  «Популяции лука косого на хр.Ирендык»  – ботанический памятник природы. Все они входят в границы сельского поселения Сибайский сельсовет.
 III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Сибайский сельсовет расположена в восточной части административного района, к северо – востоку от административного центра муниципального района – г. Баймак. С запада территория ограничена землями сельского поселения Мерясовский сельсовет, с северо - запада  - землями сельского поселения Тубинский сельсовет, с севера – землями сельского поселения Мукасовский сельсовет, с  востока – землями  г.Сибай и Челябинской области, с юго - востока - землями сельского поселения Зилаирский сельсовет, с юга - землями сельского поселения Татлыбаевский сельсовет, с юго - запада территория сельского поселения ограничена землями г.Баймак. 

Ближайшая железнодорожная станция Сибай расположена в 7 км от административного центра сельского поселения с.Старый Сибай.
Планировочный каркас территории сельского поселения Сибайский сельсовет создают:

- автодорога районного значения с твердым покрытием с.Старый Сибай – г.Сибай;

-  автодорога районного значения с твердым покрытием с.Старый Сибай – д.Хасаново;

-  автодорога местного значения с грунтовым покрытием д.Давлетово – с.Старый Сибай;

- автодорога местного значения с грунтовым покрытием д.Давлетово – жилой район «Аркаим» г.Сибай, 

 соединяющие населенные пункты с районным центром г.Баймак, с г.Сибай и автодорогой республиканского значения (Р-361) Уфа - Ира – Зилаир – Сибай - Магнитогорск.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Сибайский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Сибайский сельсовет расположены 3 населенных пункта: село Старый Сибай, деревни Давлетово, Калинино.

Село Старый Сибай – административный центр сельского поселения Сибайский сельсовет с населением 3040 человек - расположено в восточной части территории сельского поселения в 35 км от районного центра г.Баймак, в 7 км от ближайшей ж/д станции Сибай.

Село с восточной стороны связано автодорогой и вплотную примыкает к территории городского округа г.Сибай; в южном направлении от села отходит автодорога районного значения с твердым покрытием Ст.Сибай – Хасаново, выходящая на автотрассу Магнитогорск – Баймак – Зилаир – Ира (R361). Через эти автодороги осуществляется транспортная связь села с другими населенными пунктами. 
Территория села ограничена с западной стороны водоохранной зоной р.Карагайлы и горной местностью; с северной стороны – охранными зонами ЛЭП и магистрального газопровода высокого давления; с восточной стороны – границей сельского поселения; с юго – восточной  стороны – охранной зоной магистрального газопровода высокого давления; с южной стороны – санитарно – защитной зоной несанкционированной свалки ТБО и скотомогильника; с юго – западной стороны – санитарно – защитными зонами действующих кладбищ.
Деревня Давлетово  расположена в 1,70 км севернее административного центра сельского поселения с.Старый Сибай. Население – 35 человек.

К населенному пункту с северо – восточной стороны подходит грунтовая автодорога из  жилого района «Аркаим» городского округа г.Сибай, с юго – восточной стороны подходит грунтовая автодорога из с.Старый Сибай, по которым осуществляется транспортная связь деревни с другими населенным пунктами.
Территория деревни находится ограничена с западной, северо – западной и северной стороны горной местностью, с северо – восточной и восточной стороны – территорией жилого района «Аркаим» г.Сибай, с юго – восточной стороны - санитарно – защитной зоной действующего кладбища, с южной и юго – западной стороны находится возвышенность.
Деревня Калинино  расположена в 8,06 км восточнее административного центра сельского поселения с.Старый Сибай. Население – 375 человек.

В связи с нахождением деревни в центре развивающейся Сибайской промышленной зоны и плохим состоянием экологии данный населенный пункт является неперспективным, его расширение и дальнейшее развитие нецелесообразно.     
IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Сибайский сельсовет по состоянию на 2014г. составляет 3450 человек. За период 2010-2014гг. численность населения сельского поселения увеличилась на 9,49%.

Динамика населения сельского поселения Сибайский сельсовет

	№

п/п
	Наименование

населенных

пунктов
	Численность

населения

2010г. (чел.)
	Численность

населения

2014г.(чел.)
	Изменения населения чел.
 / %

	1
	с.Старый Сибай
	2738
	3040
	+302 / + 11,03

	2
	д.Давлетово
	25
	35
	+ 10 / + 40,0

	3
	д.Калинино
	388
	375
	- 13 / - 3,35

	
	Итого:
	3151
	3450
	+ 299 / + 9,49


Определение коэффициента семейности

	№

п/п
	Наименование

населенных пунктов
	Численность населения 2014г.(чел.)
	Общее количество семей
	Коэффициент семейности

	1
	с.Старый Сибай
	3040
	780
	3,90

	2
	д.Давлетово
	35
	15
	2,33

	3
	д.Калинино
	375
	120
	3,13

	
	 Итого:
	3450
	915
	3,77


Общее количество семей в сельском поселении Сибайский сельсовет - 915, средний размер семьи составляет 3,77 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Сибайский сельсовет

	Возрастные группы
	чел.

	До 17 лет
	805

	Старше 55 лет женщин
	413

	Старше 60 лет мужчин
	159

	17-55 лет женщин
	1020

	17-60 лет мужчин
	1053

	Всего населения в сельском поселении
	3450


Оценка трудовых ресурсов

	№

п/п
	Наименование

населенных пунктов
	Количество населения

(всего) чел.
	В том числе:

	
	
	
	В трудо-способном возрасте
	Дети до

17 лет
	Пенсио-неры

	1
	Сельское поселение Сибайский сельсовет
	3450
	2073
	805
	572

	
	
	100%
	60,09%
	23,33%
	16,58%


Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Сибайский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте.

                                   2. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания: 

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест  в границах сельсоветов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение Сибайский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село Старый Сибай - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Баймакский район входит в ряд самых крупных экономических районов республики. Район расположен на юго-восточной окраине Республики Башкортостан на рубеже Европы и Азии. Район также граничит с Хайбуллинским, Зилаирским, Бурзянским и Абзелиловским районами Республики Башкортостан.
Благодаря своему географическому расположению, район активно сотрудничает с Челябинской и Оренбургской областями, что дает определенный толчок в его развитии.

Специализация района – аграрно (скотоводческо-зерновая) - промышленная.

На МР Баймакский район приходится основная часть производимых в Республике Башкортостан мягких сильных сортов пшеницы. В животноводстве, кроме крупного рогатого скота, большое внимание уделяется развитию овцеводства и коневодства.

     На территории МР Баймакский район производство продукции сельского хозяйства осуществляют 21 предприятие общественного сектора, 197 крестьянских (фермерских) хозяйств и других субъектов малого предпринимательства, более 17 тысяч личных подсобных хозяйств граждан города и района.

  Основными направлениями деятельности сельхозтоваропроизводителей района являются выращивание зерновых, технических и кормовых культур, разведение крупного рогатого скота и лошадей. КФХ и ЛПХ заняты также выращиванием овощных культур и разведением овец, коз, свиней и птицы.

 В последние годы наблюдается увеличение доли личных подсобных хозяйств в

структуре валовой продукции сельского хозяйства района.
 На территории МР Баймакский район действуют более десяти промышленных предприятий, работают более двухсот малых предприятий, зарегистрировано более тысячи индивидуальных предпринимателей. Территория района богата залежами цветных металлов, поэтому сама история развития МР Баймакский район  последние годы связана с добычей золота, меди.

 Имеются крупные запасы полудрагоценных камней: яшмы, родонита, пирофиллита. Имеются месторождения марганца, известняка.

      МР Баймакский район  в меньшей степени является лесопромышленным. Леса занимают почти четверть его территории. Общая площадь лесов составляет 162690 га, общая площадь покрытая лесом – 131862 га. Основной древесной породой является береза, часто с большой примесью осины и единичными соснами.
    Социальная защита населения, развитие образования, здравоохранения и культуры являются приоритетными направлениями в деятельности администрации района. В системе образования функционируют 76 общеобразовательных учреждений: 32 – средних общеобразовательных школ, в том числе 2 лицея-интерната,

30 – основных общеобразовательных школ, (18 из них являются филиалами средних школ), 14 – начальных общеобразовательных школ (являются филиалами).

Экономически выгодными условиями для развития территории являются:

- наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства;

- наличие природных ресурсов для развития специализированных видов туризма;

- наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, лекарственные травы);

- благоприятная экологическая ситуация;

- близость крупных индустриальных центров - г.Баймак и г.Сибай.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств; 

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

    Численность постоянного населения района на 01.01.2012г. составляла 58028

человек, в том числе городского 30,3 %, сельского 69,7 %.

     По состоянию на 01.01.2010 г. трудовые ресурсы составили 33 180 чел. или 
58,8% от общей численности населения.

 По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан  на 01 января 2012 года численность официально зарегистрированных безработных по району составила 561 чел., или 1,98% от численности экономически активного населения. 
В экономике района занято 21 334 чел., что составляет 64,3 % от общей численности трудовых ресурсов.

Удобное расположение и транспортное сообщение населенных пунктов сельского поселения создают благоприятные планировочные условия для развития территории путем индивидуального жилищного строительства. 

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Специализация и основные виды экономической деятельности населенных пунктов сельского поселения Сибайский сельсовет - сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство), частично туристическо - оздоровительная  деятельность.
Перспективные направления: развитие мини-предприятий переработки (глубокая заморозка, сушка, консервация овощей, ягод, грибов, пакетирование свежих овощей), развитие пчеловодства, производство препаратов на основе пчеловодства, развитие оздоровительного туризма.
В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота, лошадей, коз, овец, птицы.

Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей*
	№

п/п
	Наименование

предприятия

(объекта)
	Основной

вид деятельности

	1
	КФХ «Землянский В.», 

д.Калинино, ул.Караваева, 2/1
	животноводство менее 100 голов, МТМ

	2
	КФХ «Хаитова З.», 
место жит-ва-  д.Культабан, 100
	животноводство менее 50 голов


	3
	КФХ «Гайсаров Р.»,

с.Старый Сибай, ул.Муртазина, 38
	животноводство менее 50 голов



          * полные данные по КФХ и ИП не представлены
Перечень предприятий розничной торговли*
	№

п/п
	Наименование

предприятия
	Фактический адрес
	   Торговая

  площадь, м2

	
	с.Ст.Сибай, в т.ч.: 
	
	

	  1
	ИП «Ибрагимова А.», магазин
	с.Ст.Сибай, ул.Ленина, 16
	62

	  2
	ИП «Давлетбаев В.», магазин
	с.Ст.Сибай, ул.Ленина, 16
	58,5

	3
	 ИП «Ахмерова Л.» магазин
	с.Ст.Сибай, ул.Ленина, 16
	30

	4
	ИП «Якупова», магазин
	с.Ст.Сибай, ул.Ленина, 16
	32

	5
	ИП «Ильгуватова», магазин, 
	с.Ст.Сибай, ул.Ленина, 16
	9

	6
	 ИП «Аллагуватова», магазин
	с.Ст.Сибай, ул.Ленина, 16
	30

	7
	 ИП «Вахитова»,  магазин
	  нет информации
	20

	8
	 ИП «Бочкарев», магазин
	  нет информации
	30

	9
	 ООО «Алмаз»,магазин «Кояш»
	 с .Ст.Сибай, ул.Ленина, 17
	28

	10
	ИП «  ?»,  магазин
	  нет информации
	20

	11
	ИП «  ? .», магазин
	  нет информации
	12

	12
	ИП «Салихова»
	.Ст.Сибай, ул.Ш.Сибай, 25а
	52

	
	 Итого по сельскому

 поселению:
	
	383,5


               * полные данные по торговым предприятиям не представлены
Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

	Наименование

населенных пунктов
	КРС

	  в т.ч.

 коров


	свиньи
	овцы, козы
	птица

	с.Старый Сибай
	1140
	450
	-
	147
	3214

	д.Давлетово
	20
	12
	-
	15
	56

	д.Калинино
	нет инф.
	нет инф.
	нет инф.
	нет инф.
	нет инф.

	сельское поселение

Сибайский сельсовет
	1160
	462


	-
	162
	3270


5. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Баймакский район граничит с курортно-рекреационной зоной «Белорецкая» с центром в г. Белорецке, где намечается развитие инфраструктуры туризма и отдыха. Территория района благоприятна для развития существующих и размещения новых зон отдыха. Наиболее перспективно развитие туризма в восточной горной части района с дальнейшим созданием здесь природного парка.
Уникальный по своей живописности Южно-Уральский горно-лесной массив лесостепи Зауралья, группа озер, хребты, плато, речные долины, покрытые еловыми, пихтовыми, широколиственными лесами, минеральные источники, целебные грязи, пещеры, водопады, заповедники – все эти объекты могут быть освоены и рационально использованы только при создании единого природного резервата, который органично войдет в общегосударственную систему мест отдыха.

В Баймакском районе имеются особо охраняемые природные территории, памятники природы: культурно-исторические и археологические памятники: природный парк «Ирендык», памятник природы «Водопад Гадельша» и памятник природы «Популяция лука косого на хр. Ирендык» 

Общие запасы лечебных грязей и минеральной воды позволяют развивать в районе объекты санаторного лечения и отдыха.

Значительные территориальные размеры, малая хозяйственная освоенность этого края и благоприятные природно-ландшафтные данные позволяют рассматривать его как важнейшую базу отдыха для населения Урала и, прежде всего, расположенных вокруг него промышленных городов: Белорецка, Сибая, Магнитогорска, Челябинска, Стерлитамака, Уфы.

В настоящее время возникает потребность в проведении санаторно-курортного лечения и отдыха в условиях относительно привычного климата во избежание последствий акклиматизации, снижения эффекта отдыха в процессе транспортных перемещений, в более широком использовании возможностей сезонного отдыха.

Развитие местных курортов стимулируется также расширением сферы курортного лечения вблизи мест проживания постоянного населения.

Данные статистики говорят о том, что до 40% населения отдыхает и желает отдыхать в районе постоянного проживания.

Сфера обслуживания, активно развивающаяся при объектах туристской инфраструктуры, создаёт дополнительные рабочие места, увеличивает обороты розничной торговли, позволят формировать для местного населения дополнительные источники дохода.

Также на территории  МР Баймакский район имеются культурно-исторические и археологические памятники.
V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Сибайский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2034 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Сибайский сельсовет по категориям земель
	№                п.п.
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное   состояние на 2014 г.

	
	  Общая площадь земель сельского поселения Сибайский сельсовет в административных границах
	га
	33090,07

	
	  в том числе по категориям:
	
	

	1
	  Земель лесного фонда 
	га
	535,35

	2
	  Земель особо охраняемых природных территорий
	га
	15645,78

	3
	  Земель водного фонда
	га
	69,63

	4
	  Земель сельскохозяйственного  назначения
	га
	15639,003

	5
	Земель промышленности, энергетики, связи, земли  обороны
	га
	609,36

	6
	  Земель транспорта
	га
	23,45

	7
	  Земель населенных пунктов, в т.ч.:
	га
	557,81

	
	жилых  зон с  преобладанием  индивидуальной

 застройки
	га   / %
	358,12

	
	  общественно-деловых зон
	га
	10,29

	
	   производственных  зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	31,14

	
	  рекреационных зон
	га
	0,17

	
	  земель специального  назначения
	га
	-

	8
	  Земель специального  назначения в с.п.
	га
	9,687  


               3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – общественно-деловая зона
П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р –  рекреационная зона

С – земли специального назначения (кладбища)
Пр –  прочие земли
	№ 

п/п
	Населенные

пункты
	Площадь терр.,га сущ/р.с
	Функциональные зоны, га

	
	
	
	Ж
	ОД
	П
	У
	Р
	С
	Пр

	1
	  с.Старый Сибай
	413,03
	303,0
	7,84
	4,92
	18,82
	0,17
	-
	78,28

	2
	  д.Давлетово
	40,11
	15,6
	-
	1,31
	2,2
	-
	-
	21,0

	3
	  д.Калинино
	104,67
	39,52
	2,45
	1,33
	2,56
	-
	-
	58,81

	
	   Итого:
	557,81
100%
	358,12
64,2%
	10,29
1,84%
	7,56
1,36%
	23,58
4,23%
	0,17
0,030%
	-
0%
	158,09
28,34%


4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Сибайский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 3450 человек.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 2014г.

	№
	Наименование

населенного пункта
	Каменных

жилых домов,

м2
	Деревянных жилых домов, м2
	Общая

площадь,

м2

	1
	  с.Старый Сибай
	78 / 12153
	864 / 43777
	942 / 55830

	2
	  д.Давлетово
	1 / 67,3
	15 / 651
	16 / 718,3

	3
	  д.Калинино*
 (375 чел.х18,39 м² =6896,3)
	  нет инф.
	нет инф.
	6896,3

	
	итого:
	
	
	63444,6**


   * д.Калинино считается неперспективной и подлежит в перспективе полному сносу.
**  данные ориентировочные, с учетом не представленного жилого фонда д.Калинино, выведе
       ны методом интерполяции.

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2014 год составляет 18,39 м2/чел.

                                  Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 18,39 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

5. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. 

   Общественно-деловая зона с.Старый Сибай:
    -  Администрация сельского поселения;

    -  средняя школа на 420 учащихся (факт.393), в т.ч. спортзал площадью 162 м2;

    -  детский сад на 140 мест (факт.208);

    -  отделение связи;
    -   филиал банка;
    -  сельская врачебная амбулатория (СВА) на 110 посещений с аптечным пунктом  
площадью 20 м2, укомплектованная выдвижным пунктом скорой мед.помощи;
    -  сельский дом культуры на 300 мест (СДК) с  библиотекой на 7,897 тыс.томов 

/45 чит.мест;

    -   столовая на 72 посадочных места;
    -  12  магазинов ТПС общей торговой площадью  383,5 м2;
    -   магазин - пекарня;
    -   2 предприятия бытового обслуживания;

    -   спортплощадка  открытая 0,54 га (при школе).

     Общественно-деловой зоны в д.Давлетово нет.
В связи с нецелесообразностью развития и расширения населенного пункта Калинино общественно-деловая зона в нем не рассматривается.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.                                                                                                                                           
Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 3450 чел. (Согласно НГП РБ)
	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	Норма обеспеч. на тыс.чел.
	Требуемое
кол-во из расчета на 3450 чел.
	Сущ. обеспеч.
	% обеспеченности

	
	Учреждения образования и дошкольного воспитания

	1
	Общеобразовательные 

учреждения
	учащ.
	144
	497
	420
	84,5

	2
	Дошкольные
организации
	мест
	33-34, для с.Ст.Сибай – 68
	221
	140
	63,3

	
	Учреждения здравоохранения

	3
	Фельдшерско-
акушерский пункт/СВА
	объект
	1 на н.п.
	1 / 1
	- / 1
	50

	4
	Аптечный пункт
	м2
торг.пл.
	14 
	48,3
	20,0
	41,4

	
	Учреждения культуры и искусства

	5
	Клубы сельских

поселений
	1 место
	до 300 (230)
	794
	300
	37,8

	6
	Библиотека
	тыс.ед. хран, чит. мест
	5 / 4
	17,25 / 14
	7,897 / 
45
	45,8 /
 321

	7
	Помещения для культмассовой работы и досуга
	м2 пл.пола
	60
	207,0
	нет инф.
	нет инф.

	
	Физкультурно-спортивные сооружения

	8
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,7 – 0,9
	2,42-3,11
	0,54
	19,5

	9
	Спортивный зал общего пользования
	м2

пл. пола
	80
	276,0
	162
	58,7

	
	Предприятия торговли и общественного питания

	10
	Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.:
	м2 торг.пл
	300
	1035,0
	383,5
	37,1

	
	- продовольственные
	м2
торг.пл.
	100
	345,0
	
	

	
	- непродовольственные
	м2
торг. пл.
	200
	690,0
	
	

	11
	Предприятия обществен-ного питания
	посад.
мест
	40
	138
	72
	52,2

	
	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	12
	Предприятия бытового

обслуживания
	раб.мест
	4
	14
	2
	14,3

	13
	Кладбище
	га
	0,24
	0,83
	2,02
	243,3

	14
	Пожарное депо
	1 пож.а/м
	0,4
	1
	-
	0

	
	Административно-деловые учреждения

	15
	Отделение связи
	объект
	1 на 0,5–6,0 тыс. жит
	1
	1
	100

	16
	Филиал банка
	объект
	0,5
	2
	1
	50


Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения Сибайский сельсовет на сегодняшний день недостаточно обеспечены местами в общеобразовательных школах, детских садах и сельских клубах, ФАП, не хватает аптечных пунктов, библиотек, плоскостных спортивных сооружений и спортзалов, торговых площадей, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, филиалов банка; отсутствует пожарное депо.
VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Планировочный каркас территории сельского поселения Сибайский сельсовет создают: 
- автодорога районного значения с твердым покрытием с.Старый Сибай – г.Сибай;

- автодорога районного значения с твердым покрытием с.Старый Сибай – д.Хасаново;

-  автодорога местного значения с грунтовым покрытием д.Давлетово – с.Старый Сибай;

- автодорога местного значения с грунтовым покрытием д.Давлетово – жилой район «Аркаим» г.Сибай, 

 соединяющие населенные пункты с районным центром г.Баймак, с г.Сибай и автодорогой республиканского значения Р-361 Уфа - Ира – Зилаир – Сибай - Магнитогорск.

Перечень автомобильных дорог районного значения

	№

п/п
	Наименование автомобильных дорог общего пользования 
	категория дороги
	Протяженность  

км
	тип покрытия

	
	
	
	
	асфаль-тобетон
	щебень
	грунт

	1
	с.Старый Сибай – д.Хасаново
	IV
	3,91
	-
	3,91
	-

	2
	д.Давлетово – с.Старый Сибай
	III
	2,38
	-
	-
	2,38

	3
	д.Давлетово – ж.р.»Аркаим»(г.Сибай)
	III
	0,91
	-
	-
	0,91

	4
	Итого:
	
	7,2
	-
	3,91
	3,29


Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Сибайский сельсовет составляет 7,2 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 3,91 км).
 Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

 сельского поселения Сибайский сельсовет 

	№

п/п
	Наименование
	Протяженность, км
	Площадь, га

	
	
	Сущ.
	Сущ.

	1
	  с.Старый Сибай
	9,410
	5,646

	2
	  д.Давлетово
	1,100
	0,66

	3
	  д.Калинино д.Верхнемамбетово
	1,280
	0,768

	
	Итого:
	11,79
	7,074


1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Потребности в пассажирских перевозках на территории МР Баймакский район обеспечивают автотранспортное предприятие ГУП «Башавтотранс» и немногочисленные частные перевозчики (индивидуальные предприниматели). 
На территории сельского поселения Сибайский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по местному маршруту г.Сибай – с.Старый Сибай. Маршрут обслуживает ИП «Алибаев Ф.» Остановки общественного транспорта находятся  в с. Старый Сибай -  возле ж.д №25а по ул. Ш.Сибаева; возле ж.д.№4 по ул. Гагарина; возле ж.д.№26 по ул.Октябрьская.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Сибайский сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано 425 единиц автомототехники, в т.ч.:

320 - легковых автомобилей;

39 - грузовых автомобилей;

12 - мотоциклов;

55 - тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 123 маш. / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС ООО «Башнефть – Розница» № 02-75 и № 02-80 расположены в г.Сибай. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям МР Баймакский район, производится на станциях техобслуживания в г.Баймак,  г.Сибай и с.Старый Сибай.

В г.Сибай имеется автогазозаправочная станция (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. На сегодняшний день часть муниципального транспорта Баймакского района переведена на газовое топливо.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Сибай расположена в 7 км от административного центра сельского поселения с.Старый Сибай. Код станции – 81830. Принадлежность: Южно - Уральская железная дорога.
Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.              
VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Сибайский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. 
По обеспеченности водными ресурсами Баймакский район и, в частности, сельское поселение Сибайский сельсовет относится к недостаточно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Старый Сибай в настоящее время осуществляется подземными водами из 4-х эксплуатационных скважин №12/813к, №659, №3091/643, № б/н,  расположенных по улице Гагарина около ж.д.№27, по ул.Первомайская 1/1 (2 скаважины), по ул.Шаймуратова около д.№45. Глубина скважин 43-50 м. Скважины пробурены в 1953-1986 гг., введены в эксплуатацию в 1953-1986 гг. Производительность скважин – данные не представлены. Общая протяженность сетей водопровода по улицам села – 12 км. Количество водоразборных колонок – 30 ед.

Централизованное водоснабжение в д.Давлетово и д.Калинино сельского поселения отсутствует. Населённые пункты имеют локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников. В связи с большой глубиной залегания подземных питьевых вод шахтные колодцы на частных подворьях не распространены.
                                                 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и очистные сооружения бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Сибайский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. 
3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенного пункта сельского поселения Сибайский сельсовет – с.Старый Сибай   осуществляется  от АГРС «Сибай», расположенной в г.Сибай. 

Газ высокого давления по межпоселковому газопроводу Ø 325 мм из АГРС поступает в ПГБ с.Старый Сибай. Населенные пункты д.Давлетово и д.Калинино не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ПГБ в с.Старый Сибай – ПГБ №15 (1 объект);

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Сибайский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов, детского сада, здания Администрации, столовой, СДК, здания МТС в населенном пункте Старый Сибай осуществляется от центральной газовой котельной;  теплоснабжение большинства индивидуальных жилых домов в населенном пункте Старый Сибай осуществляется от индивидуальных котлов отопления (АОГВ), частично от электрокотлов отопления и  печей на твердом топливе. 
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов в населенном пункте Давлетово осуществляется от печей на твердом топливе.
Информация по теплоснабжению  д.Калинино отсутствует.
Теплоснабжение социального объекта – школы в с.Ст.Сибай - осуществляется от собственной автономной газовой котельной.

Газовые котельные

	Название школы,

адрес
	Марка котла
	Количество
	Мощность общая
	Примечания

	с.Старый Сибай, ул.Ленина, 14/1
Центральная котельная
	КВа-1.0
	4
	0,9 Гкал/час
	Отдельно стоящее здание на территории

	Котельная СОШ с.Ст.Сибай, ул.Октябрьская, 
	нет инф.
	нет инф.
	нет инф.
	Отдельно стоящее здание на терр.школы


По котельным на твердом топливе и электрокотельным информация отсутствует.
5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Сибайский сельсовет МР Баймакский район осуществляется ОАО «Башкирэнерго» по воздушным линиям ВЛ - 10 кВ от открытой распределительной электроподстанции ПС 110/35/10 «Хасаново» установленной мощностью 8000 кВА. Марка и сечение используемых проводов: АС-35,  АС – 50, АС - 90.
Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах – 30 единиц суммарной мощностью 4733 кВА, в т.ч.:

с.Старый Сибай –29, суммарной мощностью 4670 кВА;
д.Давлетово – 1,  мощностью 63 кВА.
По д.Калинино информация не представлена.
Энергоснабжающей организацией для потребителей муниципального района является  СИБГРЭС ПО «СЭС» (Баймакские РЭС). 

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей сельского поселения Сибайский сельсовет телефонной проводной связью производится от ЭАТС  ОАО «Башинформсвязь», расположенной в г.Баймак. Тип цифровой ЭАТС -  М-200. 
Монтированная емкость станции – 255 номеров + вынос 95 номеров;

Количество задействованных номеров – 249 номеров + вынос 95 номеров;

Количество абонентов – 227 номеров + вынос 95 номеров + 22 предприятия.  Год ввода в эксплуатацию ЭАТС – 2004г. Абонентская разводка по населенным пунктам подземная,  воздушная на опорах.

На территории МР Баймакский район услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: Мегафон, Билайн. Большая часть населённых пунктов на территории муниципального района входит в зоны покрытия операторов мобильной связи. 
Вышки сотовой связи расположены в с.Старый Сибай: одна - по ул.Ленина около д.14/1; вторая – по ул.Ш.Сибаева.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ
Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Баймак (на горе Ирандык) и г.Сибай.
В населенных пунктах сельского поселения действует Интернет, кабельное телевидение. От жилого района «Аркаим» г.Сибай до АТС с.Старый Сибай проложен оптоволоконный кабель.
VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Сибайский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Сибайский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения на две стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения, находящиеся: 

- в южном направлении на удалении ориентировочно 280 м от существующих границ с.Старый Сибай; 

-  в северо – восточном направлении на удалении ориентировочно 200 м  от существующих границ д.Давлетово;

Данные по наличию несанкционированной свалки ТБО неперспективного населенного пункта Калинино не представлены. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до окончания 1-й очереди строительства (до 2024г.), территория свалок – рекультивации.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб МР Баймакский район, на территории сельского поселения Сибайский сельсовет находится 1 действующий скотомогильник с.Старый Сибай,  расположенный в южном направлении на удалении ориентировочно 240 м  от существующих границ села перед несанкционированной свалкой ТБО.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильников составляет 1000 м. 

Действующий скотомогильник размещен с нарушением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки и объектов животноводства. Скотомогильник подлежит ликвидации до 2024г. (окончание срока 1 очереди строительства).

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Сибайский сельсовет расположены 4 действующих кладбища общей площадью 9,687 га и несколько закрытых кладбищ бывших деревень. Свободные территории действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляют ориентировочно 2,02 га.

Действующее (большое) кладбище с.Старый Сибай площадью 5,84 га расположено в южном направлении на удалении 15 м от существующих границ населенного пункта. Заполненность кладбища ориентировочно 80%. Свободная территория составляет 1,17 га. 

Действующее (малое) кладбище с.Старый Сибай площадью 2,33 га расположено в южном направлении на удалении 190 м от существующих границ населенного пункта. Заполненность кладбища ориентировочно 70%. Свободная территория составляет 0,70 га. 

Действующее кладбище д.Давлетово площадью 0,516 га расположено в юго - восточном направлении на удалении 53 м от существующих границ населенного пункта. Заполненность кладбища ориентировочно 70%. Свободная территория составляет 0,15 га. 

Действующее кладбище д.Калинино площадью 1,001 га расположено в юго - восточном направлении на удалении 100 м от существующих границ населенного пункта. северная часть кладбища находится в водоохранной зоне р.Худолаз, захоронения здесь невозможны. 
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