
Приложение к предложению о 

заключении концессионного соглашения от 21.10.2016

Технико – экономические показатели

объектов водоснабжения и водоотведения, для реализации концессионного соглашения
	Наименование передаваемого имущества
	Единица измерения
	количество
	Год ввода в эксплуатацию
	Адресное расположение объекта
	Техническая характеристика имущества

	Артезианская скважина №3091
	   шт.
	  1
	1980
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Шаймуратова
	Глубина скважины 50м.

Насос глубинный 

ЭЦВ6-10-80


	Артезианская скважина №659
	   шт.
	  1
	1986
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Гагарина
	Глубина скважины 50м.

Насос глубинный 

ЭЦВ6-16-110

	Артезианская скважина №12
	   шт.
	  1
	1973
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Гагарина,15а
	Глубина скважины 43,6м.

Насос глубинный 

ЭЦВ6-16-75

	Карагайлинский водозабор
	   шт.
	  1
	1958
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Первомайская
	Насос глубинный 

ЭЦВ6-10-80

	Водонапорная башня
	шт.
	  1
	1980
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Шаймуратова,41а
	Объем 47м3

	Водонапорная башня
	шт.
	1
	1976
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Первомайская
	Объем 32м3

	Водонапорная башня
	Шт.
	1
	1978
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай, ул. Айсувакова
	Объем 30м3

	Водопроводная сеть 
	   М.
	10696
	1958-1998
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай,
	Труба чугун Ду 300 - 3031м

Труба сталь Ду от 60

 до 125 – 5230м.

Труба ПНД Ду от 63

до 90 – 2435м.

	Водоразборные  колонки
	шт.
	14
	1986
	453642,РБ, Баймакский район, с. Старый Сибай
	


Состав и описание, технико-экономические показатели существующих объектов 
Уровень потерь воды  - 4,4%
Доля водоводов, нуждающихся в замене:
Доля водоводов, нет нуждающихся в замене

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене :
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2017году составила 15%, в 2018году 15%, 2019 году 12%;
Доля внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети, нуждающейся в замене :
Доля внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 2017году составила 7%, в 2018году - 5%, в 2019 году - 5%.
Количество аварий

0
Загрузка мощности водопроводных станций :
Мощности водопроводных станций в 2016 году загружены  на 75%, что  позволяет справляться с пиковыми нагрузками, осуществлять присоединение новых потребителей.

Мощности и загруженность инженерных сооружений с. Старый Сибай : 

	№ п/п
	Сооружение
	Мощность м3/час.
	% загруженности

	1.
	Насосная станция 
	38
	75


Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера
Объем реализации конечным потребителям водоснабжение-(т.м3) : 

	Год
	2017
	2018
	2019
	

	Объем
	60,2
	60,5
	61
	


Цены на энергетические ресурсы водоснабжение (электроэнергию)-(руб./кВт.ч.): 

	Год
	2017
	2018
	2019
	

	Объем
	3,97
	4,18
	4,40
	


Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска холодной воды – (кВт. ч/м3.):

	Год
	2017
	2018
	2019
	

	Объем
	1,51
	1,50
	1,49
	


Величина неподконтрольных расходов водоснабжение-(тыс.руб.):

	Год
	2017
	2018
	2019
	

	Объем
	7,26
	7,70
	8,2
	


Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера
1. Базовый уровень операционных расходов по водоснабжению– 1,83 млн. руб. в год.
2. Индекс эффективности операционных расходов – 1%.

3. Нормативный уровень прибыли – 1%.

4. Уровень потерь воды – 4,4%;

5. Удельный расход электрической энергии – 1,51 кВт.ч./куб.м

6. Метод регулирования тарифов определяется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (метод индексации установленных тарифов).

Объем полезного отпуска воды за предыдущие периоды и на срок действия концессионного соглашения
Прогноз водоснабжения:
	Группы потребителей
	Ед. измерения
	2017
	2018
	2019
	

	Население
	тыс. м3
	53,7
	53,2
	54,4
	

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	5
	5,5
	5,2
	

	Прочие
	тыс. м3
	1,5
	1,8
	1,4
	

	Итого полезный отпуск
	тыс. м3
	60,2
	60,5
	61
	


                     Мероприятия  по  реконструкции  объекта  Соглашения 
	№ пп
	Наименование объекта 
	Технико-экономические показатели
	Мероприятия 
	Год проведения 
	Результат

	1
	Текущий ремонт водопровода от СВА (колодец № 94) до ул.Байзигитова с.Старый Сибай 
	ПЭ SDR -17
Д-63
	Текущий ремонт
	2017
	Снижение потерь при транспортировке воды, подключение новых абонентов

	2
	Текущий ремонт водопровода по ул. Байзигитова с. Старый Сибай  
	ПЭ SDR -17

Д-63
	Текущий ремонт
	2018
	

	3
	Текущий ремонт водопровода по ул. Байзигитова с. Старый Сибай  
	ПЭ SDR -17

Д-63
	Текущий ремонт
	2019
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Директор ООО «Сибайское»





Янзигитова Н.А.
